mkvpropedit -- 在不进行完整的重新混流的情况下修改现有 Matroska(tm) 文件的属性

# 1. 概要

mkvpropedit 选项 {输入文件名} {操作}

# 2. 摘要說明

此程序可分析现有 Matroska(tm) 文件，并修改其部分属性。然后它将将变更写入现有文件。可修改的属性包括剪辑信息元素（如标题）和轨道头部（如语言代码、'默认轨' 标记或轨道名称）。

選項:

Option | Description
--- | ---
-l, --list-property-names | 列出所有已知的可编辑的属性名称、它们的类型（字符串型、整数型、布尔型等等）及简短说明。程序随后将退出执行。因此不必提供 source-filename 参数。
-p, --parse-mode 模式 | 设置解析模式。参数 '模式' 可以为 'fast（快速）'（此项为默认值）或 'full（完整）'。'fast（快速）'模式不解析整个文件，而是使用元定位元素确定输入文件中所需元素的位置。99% 的情况下这就足够了。但如果碰到不含元定位元素或者元定位元素损坏的文件，用户可能得考虑 'full（完整）' 解析模式。完整扫描文件可能要花费几分钟，而快速扫描只需要几秒钟。

轨道、剪辑信息属性处理操作:

Option | Description
--- | ---
-e, --edit 選擇 | 设置后续的 添加、设置 或 删除 操作所针对的 Matroska(tm) 文件区域（即剪辑信息或某个轨道的头部）。此选项可多次使用，以同时修改多个元素。 默认情况下，mkvpropedit(1) 将编辑剪辑信息区段。 完整的語法描述詳細資訊請參閱下列 編輯選擇器 。
-a, --add 名称=数值 | 添加名为 名称、值为 数值 的属性。即使已存在这样的属性，也将执行添加属性操作。注意大多数属性是唯一的，不能出现多个。
-s, --set 名稱=數值 | 设置所有名为 名称 的属性的数值为 数值。如果不存在这样的属性，则将添加该属性。
-d, --delete 名稱 | 删除所有名为 名称 的属性。注意部分属性是必需的，不能删除。

标签及章节处理操作:

Option | Description
--- | ---
-t, --tags 選擇:檔名 | 用 文件名 中的标签添加或替换文件中的标签，或者如果 文件名 为空则移除标签。mkvpropedit(1) 读取的 XML 标签格式与 mkvmerge(1) 所读取的相同。 选择器 必须是 all、global 或 track 之一。对于all 选择器，mkvpropedit(1) 将替换或移除文件中的所有标签。对于 global 选择器，将只替换或移除全局标签。 对于 track 选择器，mkvpropedit(1) 将替换特定轨道的标签。读取自 文件名 的其他标签将分配给相同轨道。轨道与 编辑选择器 以相同格式指定 (参见下文)，如 --tags track:a1:新音频标签.xml。
--add-track-statistics-tags | 计算文件所有轨道的统计信息，并为每个轨道新增一个统计信息标签。若文件中已经存在此类标签，则将更新这些标签。
--delete-track-statistics-tags | 从文件中删除现有的全部轨道统计标签。若文件不包括轨道统计标签，则不会被修改。
-c, --chapters 檔名 | 用 文件名 中的标签添加或替换文件中的章节，或者如果 文件名 为空则移除章节。mkvpropedit(1) 读取的 XML 及简单章节格式与 mkvmerge(1) 所读取的相同。

附件處理執行選項:

Option | Description
--- | ---
--add-attachment 檔名 | 從 檔名 增加新的附件。 若本选项之前使用了 --attachment-name 选项，则其值将用作新附件的名称。否则附件名称将从 文件名 得出。 若本选项之前使用了 --attachment-mime-type 选项，则其值将用作新附件的 MIME 类型。否则将根据 文件名 的内容自动侦测。 若本选项之前使用了 --attachment-description 选项，则其值将用作新附件的描述。否则将不设置描述信息。 若本选项之前使用了 --attachment-uid 选项，则其值将用作新附件的 UID。否则将自动生成随机的 UID。
--replace-attachment 选择器:文件名 | 用文件 文件名 替换与 选择器 相匹配的一或多个附件。如果有超过一个现有附件与 选择器 相匹配，则其所有内容均将被 文件名 的内容替代。 选择器 可以有四种格式。各格式说明位于下文 附件选择器 段落。 若本选项之前使用了 --attachment-name 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新名称。否则不修改名称。 若本选项之前使用了 --attachment-mime-type 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新 MIME 类型。否则不修改 MIME 类型。 若本选项之前使用了 --attachment-description 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新描述。否则不修改描述。 若本选项之前使用了 --attachment-uid 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新 UID。否则不修改 UID。
--update-attachment 選擇 | 设置 选择器 所匹配的一或多个附件的属性。如果匹配 选择器 的现有附件超过一个，则每个附件的属性都将被更新。 选择器 可以有四种格式。各格式说明位于下文 附件选择器 段落。 若本选项之前使用了 --attachment-name 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新名称。否则不修改名称。 若本选项之前使用了 --attachment-mime-type 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新 MIME 类型。否则不修改 MIME 类型。 若本选项之前使用了 --attachment-description 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新描述。否则不修改描述。 若本选项之前使用了 --attachment-uid 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新 UID。否则不修改 UID。
--delete-attachment 選擇 | 删除与 选择器 相匹配的一或多个附件。 选择器 可以有四种格式。各格式说明位于下文 附件选择器 段落。

附件執行選項:

Option | Description
--- | ---
--attachment-name 名稱 | 设置接下来 --add-attachment 或 --replace-attachment 操作要使用的名称。
--attachment-mime-type MIME 類型 | 设置接下来 --add-attachment 或 --replace-attachment 操作要使用的 MIME 类型。
--attachment-description 描述 | 设置接下来 --add-attachment 或 --replace-attachment 操作要使用的描述。
--enable-legacy-font-mime-types | 对于特定类型的字体附件，使用传统的 MIME 类型。例如，TrueType 字体的类型将标注为「application/x-truetype-font」而非「fonts/ttf」。 这将同时影响到新增附件与替换现有附件的操作，但仅当用户未指定新版 MIME 类型时才起作用。其他现有的附件不受影响。 受影响的 MIME 类型如下：「font/sfnt」「font/ttf」「font/collection」将全部映射至「application/x-truetype-fonts」，「 font/otf」将被映射至「application/vnd.ms-opentype」。

其他選項:

Option | Description
--- | ---
--disable-language-ietf | 通常情况下，当用户要求更改轨道头部属性「language」(语言) 时，mkvpropedit(1) 会同时更改全新的「LanguageIETF」轨道头部元素以及传统的「Language」元素。若使用本选项，则只会更改传统的「Language」元素。 此选项不影响通过「language-ietf」轨道头部属性提出的变更要求。
--normalize-language-ietf 模式 | 将 IETF BCP 47 语言标签规范化，支持「canonical」（最简式）、「extlang」（扩展语言子标签形式）以及「off」关闭模式。默认（不添加本选项）会规范化至最简式。 最简式模式下，所有存在推荐值（preferred value）的语言子标签都会被替换为推荐值。依规范会执行下述转换: ｢zh-yue-jyutping｣ 转换为 ｢yue-jyutping｣，｢fr-FX｣ 转换为 ｢fr-FR｣。 扩展语言子标签形式在最简式的基础上生成。所有存在扩展语言子标签（extended language subtag）的主要语言（primary language）都被替换为子标签对应的前缀加上该子标签。该规则将 ｢yue-jyutping｣ 转回传统的 ｢zh-yue-jyutping｣ 形式，但 ｢fr-FR｣ 不会发生变化，因为 ｢fr｣ 不属于扩展语言子标签。 此处的规范化规则只对实际发生变化的元素起作用: 编辑轨道头部字段时，只有通过编辑指令设置轨道语言元素值的轨道会受到影响。未被编辑的轨道的语言不会发生变化。编辑某条轨道但只设置语言以外的属性，也不会改变其语言值。 编辑章节时，所有章节元素的所有语言元素都会受到影响，因为现有的章节会被完全替换为新章节。 编辑标签时，只有实际被替换的标签的语言元素才会受到影响。例如，当您替换全局标签时，现有的轨道标签不会受到影响。 将某个文件内现有的所有语言标签全部作规范化处理的最佳途径是，使用 mkvmerge(1) 将其重新混流，并将程序的「--normalize-language-ietf」选项设为所需的模式。
--command-line-charset 字元集 | 設定在命令列顯示的字串字元集，以轉換為其他字元集。預設為目前系統所在位置指定的字元集。
--output-charset 字元集 | 設定要轉換為輸出字串的字元集。預設為目前系統所在位置指定的字元集。
-r, --redirect-output 檔名 | 將所有訊息寫入到檔案 檔名 而不是命令列。儘管使用輸出重新導向可以輕鬆完成此操作，但在某些情況下需要使用此選項: 當終端在將輸出寫入文件之前重新解釋（覆蓋）輸出時。 優先使用通過 --output-charset 設定字元集。
--ui-language 語言碼 | 強制使用語言 編碼 對應的的翻譯(例如 'zh_TW' 為臺灣正體中文翻譯)。 在編碼欄位中輸入'list' 讓程式輸出時使用可用的對應翻譯清單。
--abort-on-warnings | 發出第一個警告後，終止程式。程式的結束碼為 1 。
--debug 主題 | 針對特定功能開啟除錯。此選項適用於開發者。
--engage 功能 | 開啟實驗中功能。 透過mkvpropedit --engage list啟用可用的列表。這些功能不會在正常情況下使用。
--gui-mode | 開啟 GUI 模式。在這種模式中，可能會輸出特殊格式的行數，可以呈現控制的 GUI 發生什麼事。這些訊息會以 '#GUI#訊息'呈現。訊息可能包含機碼/值，例如 '#GUI#訊息#機碼1=值1#機碼2=值2…'。 無論是訊息或是機碼都不會轉為譯文，而且永遠使用 *英語* 輸出。
-v, --verbose | 輸出時盡量詳細，並在讀取時顯示所有 Matroska(tm) 重要的元件。
-h, --help | 顯示使用方式並退出。
-V, --version | 顯示版本資訊並離開。
@options-file.json | 從檔案選項檔讀取其他命令列引數。有關此類檔案支援格式的完整說明，請參閱 mkvmerge(1) 文件中的 "選項檔案" 章節。

# 3. 編輯選擇器

--edit 选项设置后续的 添加, 设置 或 删除 操作所影响的 Matroska(tm) 文件区域（剪辑信息或者特定轨道的头部）。在出现另一个 --edit 选项之前，此选项将一直有效。此选项的参数就叫做编辑选择器。

默认情况下，mkvpropedit(1) 将编辑剪辑信息区段。

## 3.1. 剪輯訊息

可以通过这三个词中的任意一个选择剪辑信息: 'info'、'segment_info' 或 'segmentinfo'。剪辑信息包含的属性包括剪辑标题、剪辑 UID 等。

## 3.2. 軌道表頭

可用于选择轨道头部的选择器稍显复杂：所有以 'track:' 开头的变体。轨道头部属性包括如语言代码、'默认轨' 标记、轨道名称等属性。

Option | Description
--- | ---
track:n | 如果参数 n 为数字，则将选择第 n 条轨道。轨道顺序与 mkvmerge(1) 的 --identify 选项所输出的相同。 從 1 開始編號。
track:t n | 如果参数以字母 t 后接 n 开头，则将选择选定轨道类型中的第 n 条轨道。轨道类型参数 t 必须为下述四个字母中的一个: 'a' 代表音频轨道，'b' 代表按钮轨道，'s' 代表字幕轨道，'v' 代表视频轨道。轨道顺序与 mkvmerge(1) 的 --identify 选项所输出的相同。 從 1 開始編號。
track:=uid | 若参数以「=」后接数字「uid」开头，则会选择轨道 UID 元素与参数所给出的「uid」相同的轨道。可使用 mkvinfo(1) 获取轨道 UID。
track:@編號 | 若参数以「@」后接数字「number」开头，则会选择轨道编号等于该「 number」的轨道。可以通过 mkvinfo(1) 获取轨道编号。

## 3.3. 備註

由于轨道编辑选择器的特性，一些选择器所匹配的轨道头部可能是相同的。在此情况下，这些编辑选择器的所有操作将被按照在命令行给出的顺序合并运行。

# 4. 附件選擇

附件选择器可与「--replace-attachment」及「--delete-attachment」这两项操作一起使用。它可以有以下四种格式:

1. 按附件 ID 选择。本格式的选择器仅仅是数字，mkvmerge(1) 的识别命令所输出的附件 ID。

2. 按附件 UID (唯一 ID) 选择。本格式的选择器为等号 = 后接数字，mkvmerge(1) 的详尽识别命令所输出的附件的唯一 ID。

3. 按附件名称选择。本格式的选择器为纯文本「name:」后接现有附件名称。若本选择器与「--replace-attachment」一起使用，则名称中的冒号必须用「\c」转义。

4. 按 MIME 类型选择。本格式的选择器为纯文本「mime-type:」后接现有附件的 MIME 类型。若本选择器与「--replace-attachment」一起使用，则 MIME 类型中的冒号必须用「\c」转义。

# 5. 範例

下面的示例将编辑一个名为 '电影.mkv' 的文件。示例中将设置剪辑标题并修改一条音频轨和一条字幕轨的语言代码。附注，本示例可以简写，即省去 --edit 选项，因为在第一个 --edit 选项之前的所有选项默认编辑的就是剪辑信息元素。

    $ mkvpropedit 影片.mkv --edit info --set "title=一部影片" --edit track:a1 --set language=fre --edit track:a2 --set language=ita

第二个示例，将 '默认轨标记' 从第一条字幕轨移除并设置到第二条字幕轨上。注意 mkvpropedit(1) 与 mkvmerge(1) 不同，不会在将另一个轨道的 '默认轨标记'设为 '1' 的时候自动将其他轨道的标记设为 '0'。

    $ mkvpropedit 影片.mkv --edit track:s1 --set flag-default=0 --edit track:s2 --set flag-default=1

像这样替换文件中第二个字幕轨的标签:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --tags track:s2:新字幕标签.xml

移除所有标签需要将文件名留空:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --tags all:

像这样替换文件中的章节:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --chapters 新章节.xml

移除所有章节需要将文件名留空:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --chapters ''

将字体文件 (Arial.ttf) 作为附件添加:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --add-attachment Arial.ttf

将字体文件 (89719823.ttf) 作为附件添加，并提供信息，因为它真的就是 Arial:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --attachment-name Arial.ttf --attachment-description 'Arial 字体，TrueType 类型' --attachment-mime-type application/x-truetype-font --add-attachment 89719823.ttf

將一個附加字型 (Comic.ttf) 檔取代成另一個 (Arial.ttf):

    $ mkvpropedit 影片.mkv --attachment-name Arial.ttf --attachment-description 'Arial 字体，TrueType 类型' --replace-attachment name:Comic.ttf:Arial.ttf

刪除第二個附加檔，無論可能是什麼:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --delete-attachment 2

依 MIME 類型刪除所有附加的字型:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --delete-attachment mime-type:application/x-truetype-font

# 6. 結束代碼

使用三個之一的結束代碼結束 mkvpropedit(1) ：

- 0 -- 此結束代碼表示修正已成功完成。

- 1 -- 在此情況下 mkvpropedit(1) 輸出時至少有一則警告，但編輯動作仍然進行。警告訊息會在前端出現 'Warning:' 字樣。依據問題的程度，生成的檔案也許可用。建議使用者檢視警告訊息與輸出檔。

- 2 -- 此結束代碼用於發生錯誤後。 mkvpropedit(1) 在輸出錯誤訊息後立即中止動作。錯誤訊息的範圍包含從錯誤命令列參數的讀/寫至檔案損壞。

# 7. 文字檔案與字元集轉換

关于 MKVToolNix 套件中所有工具如何处理字符集转换、输入/输出编码、命令行编码及控制台编码的深入讨论，请参见 mkvmerge(1) 手册中相对应名称的段落。

# 8. 環境變數

mkvpropedit(1) 使用決定系統的地區設定的變數 (例如： LANG 與 LC_* 系列)。 附加變數：

Option | Description
--- | ---
MKVPROPEDIT_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG 與其的簡短形式 MTX_DEBUG | 視為通過 --debug 選項傳遞的內容。
MKVPROPEDIT_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE 與其簡短形式 MTX_ENGAGE | 視為通過 --engage 選項傳遞的內容。

# 9. 參閱

mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvextract(1), mkvtoolnix-gui(1)

# 10. 網路

永遠可在 MKVToolNix 首頁 找到最新版。